场所总况

# 顺网无线

登录
场所总况

### 欢迎使用顺网无线WiFi管理后台！

在这里你可以一目了然的掌握顺网无线WiFi设备安装后的使用情况，也可以根据您的实际需要修改设置。

您将使用到以下专为场所管理者打造的功能：

1.WiFi使用人数统计 2.WiFi速度控制 3.发送场所活动通知，并查看效果 4.查看设备状态 5.随时提交反馈意见，提出使用过程中遇到的问题

### 设备异常提醒！

您有一台AP设备处于断开状态，请及时排查原因。

### WiFi用户数统计

### 当前WiFi速度

### 消息推送

想为自己的场所做宣传？

想把场所活动信息免费发到用户手机上？

想留住更多用户？创造更大收益？

场所消息推送，你的场所你做主！

立即试用>>

当前可推送用户数：人

### 消息推送

- 已发送消息次
- 已接收消息人

人收到消息并来到场所消费

推送新消息>>

实时数据流量图

### 当前设备状态

#### AP1

状态 | 已连接
IP地址 |
网关地址 |
DNS |
运行时长 |
当前连接数 |

#### AP2

状态 |
IP地址 |
网关地址 |
DNS |
运行时长 |
当前连接数 |

### 用户礼包兑换

<上一页下一页>
常见问题

### 意见反馈

请输入要反馈的问题 提交

反馈历史

- 1.WiFi连接一直处于“正在连接”状态

  提示无法加入WiFi
    一个AP最多支持20个终端用户，连接过多会导致部分用户连接失败，可以增加AP来支持更多用户。
  连接WiFi后浏览器打不开网页，也不跳转Portal页
    检查AC是否正确配置WAN口IP、DNS，并确保AC已经通过WAN口正确连接到网络。
  WiFi信号强度较弱
    将AP放置在开阔的位置，尽量避免遮挡，如距离太远或间隔过多，需要增加AP

- 2.提示无法加入WiFi

  提示无法加入WiFi
    一个AP最多支持20个终端用户，连接过多会导致部分用户连接失败，可以增加AP来支持更多用户。
  连接WiFi后浏览器打不开网页，也不跳转Portal页
    检查AC是否正确配置WAN口IP、DNS，并确保AC已经通过WAN口正确连接到网络。
  WiFi信号强度较弱
    将AP放置在开阔的位置，尽量避免遮挡，如距离太远或间隔过多，需要增加AP

- 3.连接WiFi后浏览器打不开网页，也不跳转Portal页